蜀山区产业园井岗镇社区卫生服务中心

医疗设备招标采购公告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 因工作需要，我院拟近期以“竞争性谈判”方式公开采购以下医疗设备，欢迎资质合格的医疗器械供应厂商报名参加。  一、资格要求：  （1）企业应具备具有独立法人资格。  （2）拥有医疗器械注册证，资质授权证书等相关资质。  （3）拥有医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证。  二、报名时间： 2016 年 3 月 19 日至 2016 年 3 月 22 日  三、报名资料：介绍信及身份证复印件、营业执照副本复印件、医疗器械注册证复印件、医疗器械生产企业许可证复印件、医疗器械经营企业许可证复印件、资质授权证书复印件等相关资料。以上所有资料需加盖公章并装订成册，否则不予受理。  四、报名地点：合肥市蜀山湖路350号 医院药械科  五、谈判时间：另行通知  五、联系方式： 孙老师、林老师 电话：0551--65595126 65595188  六、采购设备见附件。    中科院合肥研究院肿瘤医院  招标管理办公室  2016年3月19日   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **数量** | **规格** | **品牌** | **参数要求** | | 1 | 微电脑熏蒸中频治疗机（分体式） | 1台 |  |  | 1、电源：~220v  2、平均功率：≤3000VA  3、舱温：室温0~99℃可调  4、治疗温度：38℃~45℃可调  5、煎药温度：60℃~80℃可调  6、时间：0~99min可调  7、负载：＞150kg  8、舱体容液量：20 L  9、尺寸：230×60×90cm  10、重量：80kg | | 2 | 脑循环治疗仪 | 1台 |  |  | 1、工作环境  环境温度：5℃-40℃；相对湿度：不大于80％；  大气压力：700～1060hPa；使用电源：AC 220V±22V,50Hz±1Hz。  额定输入功率：60VA。  2、尺寸：长450mm，宽400mm，高800mm，  3、治疗帽：由1个大号治疗头和8个小号治疗头组成；  大号治疗头：直径67mm，厚度23mm，允差±2mm；  小号治疗头：直径50mm，厚度21mm，允差±2mm。  连接线长3000 mm,  \*4、颈椎治疗带  治疗带总长700mm，宽60mm，厚度21mm，  连接线长3000mm，。  5、输出磁场强度 弱档：7mT±2mT； 强档：14mT±4mT。  6、输出磁场波形：正弦波。  7、输出变频磁场频率  1种定频模式：50Hz,允差±1Hz；  6种变频模式：5Hz、10Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz可自动连续变频，自动切换一次需10s±1s，六种频率循环周期为60s±5s  \*8、振动  幅度：1mm(p-p)，允差±0.2mm；  频率：50Hz，允差±1Hz；  输出模式：振动1sS,间歇2s，循环重复以上过程，允差±0.1s。  \*9、治疗时间：分20min和30min两档可调，允差±30s，治疗时间倒计时结束后，停止输出，并有声音提示。  \*10、配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。 | | 3 | 颈、腰椎牵引床 | 1台 |  |  | 1、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz  2、功率：600VA  3、腰椎牵引行程：0~200mm  4、腰椎牵引力：0~980N（0-99kg）  5、腰椎牵引总时间：0~99min任意可调  6、腰椎牵引时间：0~9min任意可调  7、腰椎间歇时间：0~90s任意可调  8、成角角度：-10°~30°  9、腰疗热疗温度：≤55℃  \*10、左右旋转各25°任意可调  11、颈椎牵引总时间：0~30分钟任意可调  12、颈椎牵引行程：0~300mm  13、颈椎牵引力：0~300N | | 4 | 中药煎药机 | 1台 |  |  | 1. 煎药锅体：全不锈钢材料 2. \*配有浓缩锅，可实现两煎，能对药液进行浓缩操作 3. \*电动挤压装置，自动回程，减轻劳动强度，提取药物中残留药汁 4. 具有蒸空挤压药渣，及药渣分离功能 5. 密闭煎煮，省时省力，无药味挥发，充份提取药的有效成份 6. 多重安全保证：高温保护开关，双出汽口超压保护 7. 文火、武火能自动切换 8. 有高温动态显示（≥100oC） 9. 具有温度自动报警功能 10. 采用数字控制，数字显示，防于烧 11. \*包装量：50-300ML以不高于5ML为变量可调 12. \*包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示 13. 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定   主要技术参数：煎药锅容量(ml)20000，浓缩锅容量（ml）20000，煎药功率（W）1800，浓缩功率（W）1600，热合功率（W）800，总功率（W）4200；一次煎药量(付)16，额定电压（V）220，袋装容量（ml）50-300，包装能力（袋/min）8， | | 5 | 超短波电疗机 | 1台 |  |  | 1、输出功率：200W  2、工作频率：40.68MHz  3、治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10%  4、使用电源：a.c.220V，50Hz  5、输入功率：700VA  6、工作制：连续工作4h  7、使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%  8、外形尺寸：430mm×370mm×840mm  9、重 量：30kg | | 6 | 红外治疗仪  （四川恒明） | 3台 |  |  | 1、电源电压：AC220V 50Hz  2、电源功率：250VA  3、环境温度范围： 10℃-40℃  4、相对湿度范围：30%-75%  5、大气压力范围：700hPa-1060 hPa  6、有效光谱范围：0.5μm-3μm  7、治疗光斑直径：≤25mm  8、理疗光斑直径：≥120mm（距探头875px处）  9、时间调节增量：1s(治疗) 1min（理疗）  10、辐照时间：不限时（治疗）1min-60min(理疗)  11、辐照功率：1W-15W（治疗） 1W-50W（理疗）  12、安全分类：Ⅰ型B类  13、主机体积：450×400×740mm | | 7 | 电针治疗仪 | 1台 |  |  | 1、输出肪冲波形：非对称双向脉冲波  2、输出脉冲路数：六路输出  3、输出脉冲频率：1~100Hz连续可调  4、办理出电流极限：≤50mA（500Ω负载）  5、输出脉冲宽度：0.2ms  6、输入功率：5.0VA(含电流适配器)  7、电源：ＤＣ9Ｖ  8、体积：348×222×93mm³9、重量：1kg | | |